**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**

*EDITAL DE:* ***PREGÃO nº 12/2024*** LOTE Nº: ***1***

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul – Pr.***

NOME DO BEM: ***RETROESCAVADEIRA 4x4*** Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: ***01 (UM)***

| **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO** | **(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO** |
| --- | --- | --- |
| **1. MARCA/MODELO** | Indicar |  |
| **1.1. Fabricação/Série** | Última série, nova, zero hora |  |
| **2. MOTOR DIESEL** |  |  |
| 2.1. Potência líquida no volante (máxima HP) | 85 HP (que atenda ao controle de emissão de poluentes – PROCONVE MAR-I -CONAMA) |  |
| **3. TRANSMISSÃO** |  |  |
| 3.1. Marca da transmissão | Indicar |  |
| 3.2. Tipo de transmissão | PowerShift ou Powershuttle |  |
| 3.3 Caixa de marchas |  |  |
| 3.3.1. Número de marchas à frente e à ré | 04 velocidades a frente e 02 velocidades a ré |  |
| 3.3.2. Tração | 4x4 |  |
| **4. DIMENSÕES** |  |  |
| 4.1. Largura em posição de transporte (m) | Indicar |  |
| 4.2. Altura em posição de transporte (m) | Indicar |  |
| 4.3. Comprimento posição de transporte (m) | Indicar |  |
| 4.4. Raio de giro (m) | Indicar |  |
| **5. PESO** |  |  |
| 5.1. Peso operacional homologado, com equipamento *standard (Kg)* | 7.200 Kg |  |
| **6. CARREGADOR FRONTAL** |  |  |
| 6.1. Capacidade da caçamba (m3) | 0,88 m3 |  |
| 6.2. Altura de descarga (m) | Indicar |  |
| **7. RETROESCAVADEIRA** |  |  |
| 7.1. Altura de descarga (m) | Indicar |  |
| 7.2. Alcance a partir do pivô de giro (m) | Indicar |  |

**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**

*EDITAL DE:* ***PREGÃO       nº      /2.0*** LOTE Nº: ***1***

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul – Pr.***

NOME DO BEM: ***RETROESCAVADEIRA 4x4*** Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: ***01 (UM)***

| **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO** | **(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO** |
| --- | --- | --- |
| 7.3. Profundidade da escavação (m) | Indicar |  |
| 7.4. Largura da caçamba (polegadas) | 30 polegadas |  |
| **8. RODAS E PNEUS** | Da linha de montagem, especificar medidas |  |
| **9. FREIO** | Freio a disco banhado a óleo |  |
| **10. DIREÇÃO TIPO** | Hidráulica |  |
| **11. ACESSÓRIOS** |  |  |
| 11.1. Sistema de iluminação | Para Trabalho noturno |  |
| 11.2. Cabine tipo fechada ou aberta com sistema de ar-condicionado | Cabine Fechada ROPS/FOPS, com sistema de ar-condicionado |  |
| **12.** Adesivo da Logomarca do Programa | Adesivo 35x20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html |  |
| **13. GARANTIA** | 12 (doze) meses da entrada em operação |  |
| **14. Manual (is) em língua** | Sim, de Operação, Manutenção e Peças obrigatório padrão fabricante em língua Portuguesa |  |
| **15. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E OPERADORES (duração)** | Entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado**.** |  |

***Obs.:*** A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal:

Carteira de identidade -       nº e Órgão Emissor

     ,       de       de 20     .